|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ**  **Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος**  **& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων** |  |
| **Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά**  Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200  ΤΗΛ/FAX: 2683360618 | **ENEΡΓΕΙΑ : Βελτίωση παιδικών χαρών ΤΚ Γοργομύλου και ΤΚ Πέτρας** |
| **Αρ. Μελετης: 14/2018** |  |
|  |  |

**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος Εργασιών** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** |  |
|  |
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | m3 | 19,35 | 84,00 | 1625,40 |
| 2 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C | kg | 336,15 | 1,01 | 339,51 |
| 3 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | m3 | 45,00 | 1,65 | 74,25 |
| 4 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | m3 | 15,00 | 15,70 | 235,50 |
| 5 | Μύλος Παίδων | ΤΕΜ | 2,00 | 500,00 | 1000,00 |
| 6 | Μεταλλική Τσουλήθρα | ΤΕΜ | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 7 | Μεταλλική τριθέσια κούνια (2παίδων, 1 Νηπίων) | ΤΕΜ | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8 | Μεταλλική τραμπάλα παιδων | ΤΕΜ | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 9 | Ελατήριο - Πασχαλίτσα | ΤΕΜ | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| 10 | Μεταλλική περίφραξη | m | 80,00 | 42,00 | 3360,00 |
| 11 | Μεταλλική δίφυλλη πόρτα περίφραξης | ΤΕΜ | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| 12 | Μεταλλική διθέσια κούνια Νηπίων | ΤΕΜ | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13 | Ξύλινη περίφραξη | m | 50,00 | 36,00 | 1800,00 |
| 14 | Ξύλινη πόρτα περίφραξης δίφυλλη | ΤΕΜ | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων | ΤΕΜ | 1,00 | 570,00 | 570,00 |
| 16 | Παπάκι ελατήριο | ΤΕΜ | 2,00 | 260,00 | 520,00 |
| 17 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως | m3 | 4,54 | 67,00 | 304,18 |
| 18 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου | m2 | 9,08 | 9,00 | 81,72 |
| 19 | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών | m2 | 16,90 | 16,80 | 283,92 |
| 20 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα | m2 | 4,40 | 14,00 | 61,60 |
| 21 | Ελαστικό δάπεδο απορρόφησης κρούσεων για κρίσιμο ύψος πτώσεις 1400mm | m2 | 275,00 | 33,00 | 9075,00 |
| 22 | Ελαστικό δάπεδο απορρόφησης κρούσεων για κρίσιμο ύψος πτώσεις 1600mm | m2 | 30,00 | 37,00 | 1110,00 |
| 23 | Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm | m2 | 26,40 | 17,30 | 456,72 |
| 24 | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες | m2 | 20,00 | 22,50 | 450,00 |
| 25 | Δοχείο απορριμάτων πάρκου | ΤΕΜ | 3,00 | 180,00 | 540,00 |
| 26 | Πινακίδα Πληροφοριών Πάρκου | ΤΕΜ | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 27 | Παγκάκι Πάρκου | ΤΕΜ | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 28 | Τραπεζόπαγκος | ΤΕΜ | 3,00 | 360,00 | 1080,00 |
| 29 | Προβολείς γηπέδων τύπου LED | ΤΕΜ | 1,00 | 1.100,00 | 1100,00 |
| 30 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 | m | 80,00 | 4,60 | 368,00 |
| 31 | Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm² | m | 80,00 | 3,40 | 272,00 |
| 32 | Φωτιστικό τύπου LED και ιστός | ΤΕΜ | 6,00 | 1.100,00 | 6600,00 |
| 33 | Ξύλα για επένδυση πάγκου | ΤΕΜ | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35917,80 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 8620,27 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 44538,07 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Η Συντάξασα**  **Μάστορα Ευσταθία**  **Χημικός Μηχανικός, ΠΕ** | **Φιλιππιάδα 29– 1- 2018**  **Ο Προϊστάμενος Τεχνικών έργων**  **Ακρίβης Κωνσταντίνος**  **Μηχανικός Ορυκτών Πόρων** |