|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ**  **Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος**  **& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων**  **Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά**  **Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200**  **ΤΗΛ/FAX: 2683360618** | | | **ΕΝΕΡΓΕΙΑ :** | **Συντηρηση χώρων πρασίνου- κλαδεμα δεντρων- προμηθεια δέντρων** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ** | | | | | | | | | |
| **A/A** | **Είδος Εργασιών** | | | | **Α.Τ.** | | **Κωδικός**  **Άρθρου** | **Μον.**  **Mετρ.** | **Ποσότητα** |
| *[1]* | *[2]* | | | | *[3]* | | *[4]* | *[5]* | *[6]* |
|  | **ΠΡΑΣΙΝΟ** | | | | | | | | |
| 1 | Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά | | | | Α.Τ. 1 | | ΝΑΠΡΣ Ε13.1 | στρ. | 2,00 |
| 2 | Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες | | | | Α.Τ. 2 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.3 | στρ. | 500,00 |
| 3 | Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική | | | | Α.Τ. 3 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 | στρ. | 18,00 |
| 4 | Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή | | | | Α.Τ. 4 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 | στρ. | 90,00 |
| 5 | Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m | | | | Α.Τ. 5 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.2 | ΤΕΜ | 100,00 |
| 6 | Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m | | | | Α.Τ. 6 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1 | ΤΕΜ | 100,00 |
| 7 | Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους | | | | Α.Τ. 7 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1 | στρ. | 200,00 |
| 8 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ | | | | Α.Τ. 8 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 | ΤΕΜ | 70,00 |
| 9 | Δένδρα, κατηγορίας Δ8 | | | | Α.Τ. 9 | | ΝΑΠΡΣ Δ01.8 | ΤΕΜ | 30,00 |
| 10 | Προμήθεια τύρφης | | | | Α.Τ. 10 | | ΝΑΠΡΣ Δ10 | m3 | 5,00 |
| 11 | Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο | | | | Α.Τ. 11 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.1 | στρ. | 1,00 |
| 12 | Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση | | | | Α.Τ. 12 | | ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.2 | στρ. | 250,00 |
| 13 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | | | | Α.Τ. 14 | | ΝΑΠΡΣ Δ07 | m3 | 5,00 |
| 14 | Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m | | | | Α.Τ. 15 | | ΝΑΠΡΣ Ε02.2 | ΤΕΜ | 30,00 |
| 15 | Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m | | | | Α.Τ. 16 | | ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 | ΤΕΜ | 30,00 |
| 16 | Αυτοματο συστημα ποτισματος χλοοταπητα | | | | Α.Τ. 18 | | ΝΑΠΡΣ Ν\1 | στρ. | 1,00 |
| 17 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt | | | | Α.Τ. 19 | | ΝΑΠΡΣ Ε09.5 | ΤΕΜ | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  | | | |
| **Η συντάξασα** | | **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Μάστορα Ευσταθία  ΠΕ Χημικών Μηχανικών | | Η Πρ/νη Τμήματος  Ιωάννου ∆ήµητρα  Γεωπόνος, ΠΕ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 1 από 1 | | | | | | | | | |