|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ**  **Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος**  **& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων**  **Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά**  **Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200**  **ΤΗΛ/FAX: 2683360618** | | | | | **Ενεργεια :** | | | | **Συντήρηση χώρων πρασίνου- κλάδεμα δέντρων-προμηθεια δέντρων** | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ Ε13.1** | | **Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | | ΠΡΣ 5510 | | | | 100% | | |  |  |
| Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,  για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.  2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,  περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  βάθος 10-12 cm.  3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να  δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.  4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης  εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος  και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με  το είδος του σπόρου.  5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με  ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.  6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.  7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.  8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την  εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του  χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την  απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά  χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.  10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.  Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ  10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του  εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για  την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **δύο χιλιάδες** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 2** | | | | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.3** | | **Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | | ΠΡΣ 5522 | | | | 100% | | |  |  |
| Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες  (αυτοματοποιημένο) σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.  Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του  δικτύου άρδευσης.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τιμολόγιο μελέτης | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **1,50** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **ένα και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 3** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4** | | **Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5540 | | 100% | |  |  |
| Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ  10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του  λιπάσματος επί τόπου του έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του  χλοοτάπητα με τα χέρια.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **11,25** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 4** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1** | | **Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5530 | | 100% | |  |  |
| Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης  και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που  προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ  10-06-04-03.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **27,50** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **είκοσι επτά και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 5** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.2** | | **Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5354 | | 100% | |  |  |
| Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα με την  φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η  δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η  επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **9,00** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **εννέα** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 6** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1** | | **Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5354 | | 100% | |  |  |
| Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας  περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων  και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των  προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που  επιτρέπεται.  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τιμολόγιο μελέτης | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **25,00** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **είκοσι πέντε** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 7** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1** | | **Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5371 | | 100% | |  |  |
| Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή  σε μη φυτευμένους χώρους , σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **22,50** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **είκοσι δύο και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 8** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1** | | **Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5354 | | 100% | |  |  |
| Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε  νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική  μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του  απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.  ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1  Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **67,50** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **εξήντα επτά και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 9** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ Δ01.8** | | **Δένδρα, κατηγορίας Δ8** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5210 | | 100% | |  |  |
| Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και  μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο  φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,  τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς  και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη  κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την  ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  ΝΑΠΡΣ Δ01. 8 Δένδρα κατηγορίας Δ8  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **170,00** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **εκατόν εβδομήντα** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 10** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ Δ10** | | **Προμήθεια τύρφης** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5340 | | 100% | |  |  |
| Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης,  τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τιμολόγιο μελέτης | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου  αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **40,00** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **σαράντα** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 11** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.1** | | **Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5521 | | 100% | |  |  |
| Αρδευση χλοοτάπητα με βυτίο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη του έργου και την  ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται η αξία του νερού, η μεταφορά του επί τόπου και  το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 5 m3 ανά στρέμμα.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **25,00** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **είκοσι πέντε** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.T.** | **: Α.Τ. 12** | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | **: ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.2** | | **Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση** | | | | | | | |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5530 | | 100% | |  |  |
| Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση  χλοοκοπτικής μηχανής συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε  επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την  φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | **(Αριθμητικά):** | **22,50** | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | **είκοσι δύο και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τιμολόγιο μελέτης | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **A.T.** | | **: Α.Τ. 13** | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | | **: ΝΑΠΡΣ Δ07** | | **Προμήθεια κηπευτικού χώματος** | | | | | | | | |
|  | |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 1710 | | | 100% | |  |  |
| Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την  ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,  αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το  δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους  μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη  φυτών.  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) | | | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | | **(Αριθμητικά):** | **8,50** | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | | **οκτώ και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **A.T.** | | **: Α.Τ. 14** | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | | **: ΝΑΠΡΣ Ε02.2** | | **Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m** | | | | | | | | |
|  | |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5120 | | | 100% | |  |  |
| Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και  καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή  περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,  εργαλείων και μέσων.  ΝΑΠΡΣ Ε02. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | | **(Αριθμητικά):** | **2,00** | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | | **δύο** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **A.T.** | | **: Α.Τ. 15** | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | | **: ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1** | | **Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m** | | | | | | | | |
|  | |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5240 | | | 100% | |  |  |
| Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,  πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι  δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα  χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε  είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ  αυτόν με κατάλληλο μέσον.  Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | | **(Αριθμητικά):** | **2,50** | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | | **δύο και πενήντα λεπτά** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Ευρώ** | | **(Αριθμητικά):** |  | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **A.T.** | | **: Α.Τ. 16** | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | | **: ΝΑΠΡΣ Ν\1** | | **Αυτοματο συστημα ποτισματος χλοοταπητα** | | | | | | | | |
| Σχετικό | | : | | Κωδικός αναθεώρησης: | |  |  | |  |  |  |  |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  Περιλαμβανει : αυτοανυψουμενους εκτοξευτηρες, σωληνωσεις με εκσκαφή και τοποθετηση, | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
| Τιμολόγιο μελέτης | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| προγραμματιστες μπαταριας, πηγαδακια αρδευσης, ηλεκτροβανες, λοιπά εξαρτηματα συνδεσης, συμπεριλαμβανομενης της εργασίας θεσεως του συστηματος σε πληρη λειτουργια  Τιμή ανα στρεμα | | | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | | **(Αριθμητικά):** | **1.029,75** | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | | **χίλια εκατό** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **A.T.** | | **: Α.Τ. 17** | | | | | | | | | | |
| **Άρθρο** | | **: ΝΑΠΡΣ Ε09.5** | | **Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt** | | | | | | | | |
|  | |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | | ΠΡΣ 5210 | | | 100% | |  |  |
| Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  10-05-01-00.  Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη  απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες  (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) | | | | | | | | | | | | |
| **Ευρώ** | | **(Αριθμητικά):** | **1,0** | | | | | | | | | |
| **(Ολογράφως) :** | | | **ένα ευρώ** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **Η συντάξασα** | | | | | **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** | | | | | | |
|  |  | | | |
| Μάστορα Ευσταθία  ΠΕ Χημικών Μηχανικών | | | | | Η Πρ/νη Τμήματος  Ιωάννου ∆ήµητρα  Γεωπόνος, ΠΕ | | | | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |  | | |  | |